**Согласовано:**

Главный инженер

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Андросов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования грунтопроколочного типа «ИГЛА 32Т» либо аналогичного оборудования нужд МУП «Водоканал»**

1. **Предмет закупки:** Поставка оборудования грунтопроколочного типа «ИГЛА 32Т» либо аналогичного оборудования.
2. **Описание объекта закупки (характеристики товара):**

Установка (оборудование) прокола грунта «ИГЛА 32Т» либо аналог

- обеспечить поставку оборудования и комплектующих согласно ассортимента и качества, в соответствии с настоящим Техническим заданием в указанные в Договоре сроки.

2.1 Объем закупки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****объекта закупки** | **Техническое описание, назначение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Установка прокола грунта «Игла 32Т» либо аналог | **Описание**Данная установка предназначена для бестраншейной прокладки коммуникаций. Позволяет сделать управляемый прокол грунта своими руками, без привлечения сторонних организаций. **Длина прокола**До 100 метров**Тяговое усилие**32 тонны**Габариты установки**850\*520\*460 мм**Вес** 110 кг**Габариты маслостанции** 400\*800\*700 мм**Вес маслостанции**115 кг**Комплектация**Установка прокола грунта тип «ИГЛА 32Т» либо аналогМаслостанцияМасло ВМГЗШтанга буроваяКлюч упорныйРукава высокого давления 10 метровУпорный узелПикаРасширитель грунта д.80 ммРасширитель грунта д.138 ммУзел захвата в сбореТрубозахват д.63 ммТрубозахват д.110 ммБуровые ключиМедно-графитовая смазка | ШтукаШтукаЛитрШтукаШтукаКомплектШтукаШтукаШтукаШтукаШтукаШтукаШтукаШтукаКилограмм | 11305011111111124,5 |

**3. Требования к техническим и технологическим характеристикам товара**: Товар должен соответствовать требованиям нормативных документов ТУ 4832-001-36949961-2019, подтверждаться сертификатом соответствия завода-изготовителя. Товар должен быть упакован в деревянный упаковочный ящик для безопасной транспортировки. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не восстановленный. Товар должен быть поставлен с сопроводительными документами, бухгалтерскими документами (товарно-транспортная накладная, счет-фактура либо УПД), паспорт оборудования, заверенные копии сертификатов соответствия, инструкция по эксплуатации на русском языке. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика на указанный в документации адрес Заказчика.

**Составил ТЗ**

**Начальник участка**

**инженерных сетей и сооружений Ромашина Е.Ю.**