**Техническое задание**

**на поставку металлопроката для нужд**

**МАУ «Объединенная дирекция парков»**

1. **Характеристики и количество предмета закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | |  | | --- | | Свая металлическая со сварным наконечником | | Материал: сталь  Размер: 76х3 мм  Длина: 1500 мм  Соответствие ГОСТ Р 59106-2020 | шт | 24 |
| 2 | |  | | --- | | Оголовок винтовой сваи | | Материал: сталь  Размер: 200х200 мм  Диаметр: 76 мм  Соответствие ГОСТ Р 59106-2020 | шт | 24 |
| 3 | |  | | --- | | Труба профильная |   60х60х3 мм | Материал: сталь  Размер: 60х60х3 мм  Соответствие ГОСТ 8639-82 | пог.м | 132 |
| 4 | Труба профильная 20х20х2 мм | Материал: сталь  Размер: 20х20х2 мм  Соответствие ГОСТ 8639-82 | пог.м | 60 |
| 5 | |  | | --- | | Труба профильная |   60х40х3 мм | Материал: сталь  Размер: 60х40х3 мм  Соответствие ГОСТ 8639-82 | пог.м | 156 |
| 6 | Металлический профилированный лист С8 | Материал: сталь  Размер: 0,5х1200х4500 мм  Тип: стеновой  Высота трапеции профиля: 8 мм  Оцинкованный: да  Лакокрасочное покрытие: нет  Соответствие ГОСТ 24045-2016 | лист | 18 |
| 7 | Металлический профилированный лист С20 | Материал: сталь  Размер: 0,4х1150х2500 мм  Высота трапеции профиля: 20 мм  Оцинкованный: да  Лакокрасочное покрытие: да  Цвет: коричневый (RAL 7040)  Соответствие ГОСТ 24045-2016 | лист | 50 |
| 8 | Полоса стальная 3х100х6000 мм | Материал: сталь  Размер: 3х100х6000 мм  Соответствие ГОСТ 103-76 | пог.м | 24 |
| 9 | Полоса стальная 3х50х6000 мм | Материал: сталь  Размер: 3х50х6000 мм  Соответствие ГОСТ 103-76 | пог.м | 24 |
| 10 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный | Материал: сталь  Размер: 40х40х3 мм  Длина: 2500 мм  Соответствие ГОСТ 8509-93 | шт | 30 |

**2. Место поставки:** Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

**3. Срок (период) поставки товара:** поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

**4. Требования к поставке товаров:** Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

**5. Требования к качеству товара:** Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, не отремонтированными (в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар - должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

**6**. **Требования по комплектности товаров:** Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не должна иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

**7**. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** Представляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения. Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

**8**. **Требования к безопасности товаров:** Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством**.** Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

**9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар:** в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.